# **Секция 1**

Внутренний и внешний радиусы цилиндрического конденсатора изменены до 0,1 см и 0,3 см соответственно, также высота конденсатора изменена до 1 см, и значение относительной диэлектрической проницаемости изменено до 0,3.